中国图书资料分类法编辑委员会

9 分类标引组配规则

《资料法》(第四版)比前几版变化最大的是普遍采用了自由组配方法。所谓组配，就是在标引和检索时，通过类号与类号的逻辑组合来表达和描述文献内容主题与概念的技术措施。普遍采用组配方法的目的在于增强文献聚类的灵活性、增加文献检索的入口，并取得检索系统轮排的效能，使体系分类法适应网络环境下机检的需要。普遍采用组配方法就必须遵循一定的规则，以避免标引误差，尽量保证一致性。

9.1 以概念组配为基础

参加组配的类目必须代表特定的完整概念，类目之间必须符合特定的逻辑关系。要选用与文献主题概念的关系最密切、最直接的类目进行组配。凡类表已有特定的专类概念或以注释指明的类目，不得再另行组配，也不得越级组配。例如：水稻辐射育种，正确的组配为水稻与大田作物辐射育种组配，即S511：S503.2，错误的组配是水稻与辐射技术在农业上的应用组配(S511：S124.1)和水稻与总论农作物辐射育种组配(S511：S335.21)。又如：程序控制车床的自动控制设备，应为TG519.1：TG502.35而不是TP273：TG510.21。

9.2 正确掌握不同的组配方式

《资料法》(第四版)规定三种组配方式，即：联合组配、关联组配、复分组配。凡文献内容的主题概念涉及两个以上类目，而且它们之间是一种并列或交替的关系时，应采用联合组配(用“+”号)；凡文献内容的主题概念涉及两个以上类目，而且它们之间是一种交叉、细分、应用、因果和影响关系时，应采用关联组配(用“：”号)；凡文献内容的主题概念涉及主类号需用通用复分表分时，应采用复分组配(用通用复分表中的10种标识符号)。这里需要注意的有两点：①联合组配与关联组配的区别。用“+”组成的类号较其原来两个类号所示范围要广，而用“：”号组成的类号较其原来两个类号所示范围要窄，在逻辑上前者为“和”类，后者为“交”类；②专用复分和通用复分都是《资料法》前三版已经采用的，只不过它在采用时都受到了限制，而且仅起主类号细分的作用。《资料法》(第四版)规定无论主表有无注明依专用或通用复分的注释，只要是标引与检索需要都可以用主类号同专用复分表和通用复分的相应类号组配。但凡主表注明仿通用复分表，则按仿分处理，不属于复分组配，不加专用标识符号。

9.3 联合组配的用法

联合组配系指两个以上并列主题概念的类号组配成一组综合类号。例如：化学和化工为O6+TQ，矿业和冶金为TD+TF，园艺作物的灌溉和排水为S607.1+S607.2。在一个组配类号中并列组配只能使用一次，如遇有其他组配时，需改为分组标引，例如：英国和法国畜牧业发展的比较研究为S8-03(561+565)。

凡类表中的交替类，也可以用“+”号组配，需要注意的是要把注释的“宜入”类号写在前，交替类号去掉“〔 〕”写在后。例如：电子工业经济为F407.6+TN-9。

9.4 关联组配的用法

关联组配是将两个以上类号用“：”号联接起来，用以表达文献内容主题相互交叉、细分与仿分的概念关系。

凡类表中注有仿一般性问题分、仿总论性类目分者，均改为可用“：”号组配。例如：机械钟的设计为TH714.511：TH702。又如：动力反应堆设计为TL413：TL371。

凡类表中注有依专用复分表分者，也可以用主类号同其上位类加专用复分类号组配。例如：汽车变速器的设计为U463.212：U463.02。其中U463.212为汽车结构部件下的变速器，U463.02为汽车结构部件的设计。

凡类表中多重列类者，均可以用“：”号组配。例如U448.1/.5各种桥梁，其中.1是按用送分，.2为按结构分，.3为按材料分，.4为按形式分，.5按桥面系位置分。那么，如铁路钢筋混凝土斜拉桥为U448.13：U448.27：U448.34。

类表中还有许多“参见”、仿临近类目分者，如果符合分类系统性的原则，保证上下位类的逻辑关系，标引者也可根据实际需要进行组配。例如建筑施工的安全监察为TU714：X924。但这两种情况需要十分慎重，不然组配后会形成某类下出现不该有的文献资料。

9.5 复分组配的用法

复分组配实际包括专用复分组配和通用复分组配两种。专用复分组配已在9.4关联组配的用法一节阐明。这里主要讲通用复分组配。

通用复分表是《资料法》类目表的重要组成部分。在对文献资料进行分类标引中起着对主题概念细分的作用，也起着分段标引以增加多途径检索的作用。但在《资料法》前三版中只强调了前一种作用。《资料法》(第四版)规定，通用复分的10个表适用于主表任何一级类目。还规定，无论主表注明或未注明“依××××分”，需用通用复分表复分时，复分号均需连用其专用标识符号一起加在主类号之后。这样就解决了分段标引增加多途径检索的问题。例如：中国农业百科全书为S—61(2)。其中“S”为农业，“—61”为百科全书，“(2)”为中国。需注意的是，凡主表注明仿通用复分表分者，不属于复分组配，还要按仿分处理，不加专用标识符号。如：北京气候资料为P468.21。

9.6 多元组配的标引次序

由两个以上类目进行组配就构成了多元组配。如以上所举铁路钢筋混凝土斜拉桥号码为U448.13：U448.27：U448.34，中国农业百科全书号码为S—61(2)，实际就已是三元组配。文献分类标引不是号码的“翻译”，实际标引必须根据文献内容最重要的主题概念合理组配类号，并非越多越好。

多元组配应遵循从主要到次要，从具体到一般的原则。在任何情况下都应将主要的类号写在前面，把从属的类号写在后面，既保证排架与手工检索的需要，又满足机检轮排与检索的需要。多元组配一般应遵循的次序是：先主类号，后仿分，再组配；组配中先关联组配，后复分组配，再并列组配。在复分组配中先专用复分组配，再通用复分组配(类目表中有特殊规定除外)。通用复分组配的次序是：总论——地区(世界、中国)——时代(国际、中国)——民族(世界、中国)——通用人物——通用环境——通用时间地点。